|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia** |
| **l.p** | **Sala /pomieszczenie** | **Gniazdka** | **inne**  |
|  | **Pomieszczenie 2,02****szatnie** | * Gniazdka
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,03****szatnie** | * Gniazdka
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,05** | * Gniazdka
* Gniazdko internetowe
* Włącznik światła
 | * Dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz odpływ
 |
|  | **Pomieszczenie 2,07** | * Gniazdka
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Cukiernia, Sala 2,08** | * Włącznik światła
* gniazdo 380V- 12 szt.
* gniazdo 230V – 37 szt.
* gniazdo HDMI – 2 szt.
* gniazdo telefon – 1 szt.
* gniazdo internet. – 2 szt.
 | * wpusty podłogowe – 2 szt.
* rozdzielnia elektryczna do wentylatorów- 1 szt.
* przyłącz wody – 12 szt.
* instalacja kanalizacyjna do urządzeń – 12 szt.
* przyłącz gazowy – 8 szt.
 |
|  | **Pomieszczenie 2,09****szatnia** | * Gniazdka
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,10****Zaplecze sali** | * Gniazdka
* Włącznik światła
* Gniazdo internetowe
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,11** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
* gniazda 380V
* gniazdo telefon
 | * wpusty podłogowe – 2 szt.
* rozdzielnia elektryczna do wentylatorów- 1 szt.
* przyłącz wody – 12 szt.
* instalacja kanalizacyjna do urządzeń – 12 szt.
* przyłącz gazowy – 8 szt.
 |
|  | **Pomieszczenie 2,12** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
* gniazda 380V
* gniazdo telefon
 | * wpusty podłogowe – 2 szt.
* rozdzielnia elektryczna do wentylatorów- 1 szt.
* przyłącz wody – 12 szt.
* instalacja kanalizacyjna do urządzeń – 12 szt.
* przyłącz gazowy – 8 szt.
 |
|  | **Pomieszczenie 2,13** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe
* gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,14** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe
* gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,15****Pom. magazynowe** | * Włącznik światła
* Gniazdko elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,19****(obsługa w restauracji)** | * gniazdo siłowe do kuchenki indukcyjnej lub trzonu kuchennego z piekarnikiem, ekspresu do kawy
* gniazdo internetowe
* gniazdo do okapu nad kuchenką indukcyjną lub trzonem
* gniazdo elektryczne do urządzeń elektrycznych (ok. 10-15 szt.)
* dostęp do prądu eklektycznego potrzebnego do oświetlenia witryn w pracowni
* gniazdo do kasy kelnerskiej i terminalu z oprogramowaniem sieciowym
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
 | * dostęp do wody zimnej i ciepłej i odpływ
 |
|  | **Pomieszczenie 2,20****(informatyczna)** | * instalacja elektryczna - napięcie: 230V, główny bezpiecznik + zabezpieczenie różnicowo prądowe.
* Instalacja podtynkowa:
* zasilania (230v),
* sieciowa (ethernet kat.6)
* komunikacyjna (HDMI)
* Szafa rack 19` 12U wraz z zasilaniem i pasywnym chłodzeniem.
* Patpanel 19` keystone 2x24 port i 1x12 port
*
 | * gniazdka 230v umieszczone na wysokości 40cm
* Okablowanie strukturalne, instalacja podtynkowa (peszel 750N) oparta na medium transmisyjnym miedzianym, Ethernet kat.6, zakończona gniazdkami podtynkowymi typu rj45 keystone kat.6. gniazdka sieciowe umieszczone na wysokości 40cm
	1. Na każde stanowisko komputerowe, uczniowskie przypada po dwa gniazdka rj45 keystone kat.6.
	2. Na stanowisku nauczycielskim zostaną wyprowadzone 4 gniazdka rj45 kat.6
 |
|  | **Pomieszczenie 2,21** | * **Włącznik światła**
* **Gniazdko internetowe 2 szt.**
* **gniazda do tablicy multimedialnej i projektora**
* **gniazdka elektryczne 10 szt.**
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,22** | * **Włącznik światła**
* **Gniazdko internetowe 2 szt.**
* **gniazda do tablicy multimedialnej i projektora**
* **gniazdka elektryczne 10 szt.**
 |  |
|  | **Pomieszczenie 2,23** | * **Włącznik światła**
* **Gniazdko internetowe 2 szt.**
* **gniazda do tablicy multimedialnej i projektora**
* **gniazdka elektryczne 10 szt.**
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,02** | * **Włącznik światła**
* **Gniazdo elektryczne**
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,04** | * Włącznik światła
* Gniazdo elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,06****kotłownia** | * Gniazdo siłowe
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 | * Stosowna wentylacja
* Instalacja gazowa
* Dostęp do wody ciepłej i zimnej oraz odpływ
 |
|  | **Pomieszczenie -1,07****Pom. techniczne** | * Włącznik światła
* Gniazdo elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,08****Pom. techniczne** | * Włącznik światła
* Gniazdo elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,09****Pom.socjalne** | * Włącznik światła
* Gniazdka elektryczne
* Gniazdo telefoniczne
* Gniazdo internetowe
 | * Dostęp do wody ciepłej i zimnej oraz odpływ
 |
|  | **Pomieszczenie -1,10****Garaż** | * Włącznik światła
* Gniazdko siłowe
* Gniazdko elektryczne
 | * Dostęp do zimnej wody
 |
|  | **Pomieszczenie -1.12. (szatnia)** | * 3 gniazda elektryczne
 | * punkt świetlny
* włącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie -1.13 (szatnia)** | * 3 gniazda elektryczne
 | * punkt świetlny
* włącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie -1.24 (magazyn sportowy)** | * 3 gniazda elektryczne
 | * Punkt świetlny
* Włącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie -1.30 (siłownia???)** | * 4 gniazdka elektryczne
 | * Punkt świetlny
* Włącznik światła

Dodatkowo listwa umieszczona pod sufitem zawierająca gniazda:1. internetowe
2. HDMI
3. 3 gniazda elektryczne
 |
|  | **Pomieszczenie -1.31****szatnia** | * Gniazdko elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1.32 (salka do gimnastyki/fitness???)** | * 4 gniazda elektryczne
 | * Punkt świetlny
* Włącznik światła

Dodatkowo listwa umieszczona pod sufitem zawierająca gniazda:1. internetowe
2. HDMI
3. 3 gniazda elektryczne
 |
|  | **Pomieszczenie -1.33** | * Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0.27 (podręczny magazyn sportowy)** | * 3 gniazdka elektryczne
 | * Punkty świetlne
* Wyłącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie 0.28 (łazienka)** | * 1 gniazdo elektryczne
 | * Punkt świetlny
* Wyłącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie 0.29 (pokój trenerów)** | * 3 gniazdka elektryczne
* Gniazdko HDMI
* Gniazdo telefoniczne
* gniazdo inetrnetowe
 | * Punkt świetlny
* Włącznik światła
* Skrzynka/szafka umożliwiająca sterowanie nagłośnieniem na sali gimnastycznej
 |
|  | **Pomieszczenie 0.30 (łazienka męska)** |  | * Punkt świetlny
* Włącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie 0.31 (szatnia męska)** | * 3 gniazda elektryczne
 | * Punkt świetlny
* 2. Włącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie 0.32 (szatnia damska)** | * 3 gniazda elektryczne
 | * punkt świetlny
* włącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie 0.33 (łazienka damska)** |  | * punkt świetlny
* włącznik światła
 |
|  | **Pomieszczenie 0.25 (sala gimnastyczna)** | * 2 gniazda elektryczne na każdej ze ścian
* na ścianie z oknami, pod sufitem gniazdo umożliwiające podłączenie świetlnej tablicy wyników
 | * punkty świetlne
* włączniki światła przy wejściach na salę gimnastyczną
* w narożnikach sali pod sufitem punkty umożliwiające instalację głośników/nagłośnienia sali gimnastycznej
* Dodatkowa skrzynka/szafka do podłączenia urządzeń i aparatury do prowadzenia akademii i uroczystości szkolnych umieszczona przy wejściu do sali (naprzeciwko pomieszczenia -0,27) zawierająca

• 4 gniazda elektryczne• 4 HDMI• 2 internetowe • 2 gniazda Audio IN/OUT• 3 wyjścia mikrofonoweTutaj trzeba zaczerpnąć wiedzy specjalisty w zakresie nagłośnienia i realizacji imprez artystycznych. |
|  | **Pomieszczenie -1,14 (higienistka)** | * Gniazdka internetowe
* Gniazdko telefoniczne
* Gniazdka elektryczne.
 | * wyłącznik światła
* Dostęp do wody ciepłej i zimnej
 |
|  | **Gabinet pedagoga** **-1.15** | * Gniazdka internetowe
* Gniazdko telefoniczne
* Gniazdka elektryczne
* Gniazdo HDMI
 | * wyłącznik światła
 |
|  | **Sala 1.05** | * Gniazdka elektryczne
* Pracownia wyposażona w instalacje elektryczną siłową w miejscu podłączenia pieca do spalań, wirówki, destylarki
* Gniazdo internetowe
* Włącznik światła
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
 | * W pomieszczeniu będzie znajdować się dygestorium podłączone do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu przewietrzania komory(wyciąg)
* Instalacja wodno - kanalizacyjna (dostęp do ciepłej i zimnej wody)
* Dodatkowa wentylacja
* Drzwi wejściowe do pomieszczenia przesunięte o 1500 mm
 |
|  | **Pomieszczenie 1.03** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe
* gniazdka elektryczne
 | * Dodatkowe ścianki działowe do wydzielenia pokoju wagowego i stanowisk do analizy sensorycznej
* Zaplecze wyposażone w instalacje elektryczną 230 V w miejscu podłączenia wagi, na stanowiskach do oceny sensorycznej
* W pracowni sensorycznej oświetlenie białe i kryjące (czerwone)
* Pomiędzy pomieszczeniami 1,02 i 1,03 wykonanie przejścia z drzwiami
 |
|  | **Pomieszczenie 1.02** | * Gniazdka elektryczne
* Gniazdo internetowe
* Włącznik światła
* Gniazdo telefoniczne
 | * Doprowadzenie wody ciepłej i zimnej
* Wzdłuż pomieszczenia 1,02 i 1,03 uchylne i otwierane okna na klatkę schodową, pod sufitem doświetlające pomieszczenia światłem dziennym
 |
|  | **Pomieszczenie -1,25** | * Gniazdo siłowe
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 | * Dostęp do zimnej wody
* Zlew gospodarczy
 |
|  | **Pomieszczenie -1.26** | * gniazdka podwójne 12 szt.
* gniazdo siłowe 1szt.
* gniazdko internetowe – 2 szt.
* Gniazdo telefoniczne
 | * dostęp do wody ze zlewem 2szt.
* dostęp do wody na zewnątrz 1szt (w okolicach garażu...)
* wentylacja-wentylatory elektryczne np. w oknach albo w pioniewentylacyjnym min. 2 sztuki-
 |
|  | **Pomieszczenie 1.08** | * Listwa eklektyczna zasilająca do 24 stanowisk komputerowych, plus w listwie 24 gniazda internetowe
* Gniazda eklektyczne przy ladzie recepcyjnej ok. 5 szt. Plus jedno gniazdo internetowe
* Górne oświetlenie pracowni.
* Gniazdo telefoniczne.
 | * dostęp do prądu eklektycznego potrzebnego do oświetlenia witryn w pracowni.
 |
|  | **Pomieszczenie 1.07** | * Gniazdka elektryczne
* Gniazdo internetowe
* Włącznik światła
* Gniazdo telefoniczne
 | * Czytnik do karty magnetycznej (zamiast tradycyjnego klucza) umożliwiający wejście do pomieszczenia.

***Wyposażenie w.h.s.( węzeł higieniczno sanitarny)***1. Dostęp do wody ciepłej i zimnej w kabinie natryskowej i umywalce
2. Dostęp do zimnej wody przy w-c.
3. Odpływ wody z urządzeń sanitarnych.
4. Górne oświetlenie przy lustrze nad umywalką.
5. Podwójne uniwersalne gniazdo elektryczne z osłoną przy lustrze.
6. Górne oświetlenie.
7. System zapewniający wymianę powietrza.
8. Włącznik oświetlenia i systemu zapewniającego wymianę powietrza.

***Wyposażenie jednostki mieszkalnej***1. Gniazdo eklektyczne przy każdym miejscu do spania.
2. Oświetlenie ogólne.
3. Dodatkowe gniazdo przy miejscu pracy..
4. Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury
5. ***Aneks kuchenny :***
* gniazdo siłowe do dwupalnikowej indukcji,
* podwójne gniazdo eklektyczne między górnymi a dolnymi szafkami,
* Dostęp do ciepłej i zimnej wody,
 |
|  | **Pomieszczenie 1,06** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,09** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,11****(serwerownia)** | * Serwerownia zasilająca cały obiekt w internet
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,12** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,13** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,14** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,15** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,18** | * Włącznik światła
* gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,19** | * Włącznik światła
* gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,20** | * Włącznik światła
* gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,21** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,24** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,25** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,26** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,27****(pracownia inf.)** | * instalacja elektryczna - napięcie: 230V, główny bezpiecznik + zabezpieczenie różnicowo prądowe.
* Instalacja podtynkowa:
* zasilania (230v),
* sieciowa (ethernet kat.6)
* komunikacyjna (HDMI)
* Szafa rack 19` 12U wraz z zasilaniem i pasywnym chłodzeniem.
* Patpanel 19` keystone 2x24 port i 1x12 port
*
 | * gniazdka 230v umieszczone na wysokości 40cm
* Okablowanie strukturalne, instalacja podtynkowa (peszel 750N) oparta na medium transmisyjnym miedzianym, Ethernet kat.6, zakończona gniazdkami podtynkowymi typu rj45 keystone kat.6. gniazdka sieciowe umieszczone na wysokości 40cm
	1. Na każde stanowisko komputerowe, uczniowskie przypada po dwa gniazdka rj45 keystone kat.6.
	2. Na stanowisku nauczycielskim zostaną wyprowadzone 4 gniazdka rj45 kat.6
 |
|  | **Pomieszczenie 1,28** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 | * Dostęp do wody ciepłej i zimnej oraz odpływ
 |
|  | **Pomieszczenie 1,29** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,30** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 1,34****porządkowe** | * Włącznik światła
* Gniazdka elektryczne
 | * Dostęp do ciepłej i zimnej
* Odpływ kanalizacyjny
 |
|  | **Pomieszczenie -1,17** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,18** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,16** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,28 (szatnia)** | * Gniazdko
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pomieszczenie -1,29 (szatnia)** | * Gniazdko
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,04****portiernia** | * Gniazdo telefoniczne
* Włącznik światła
* Gniazdka
* Gniazdo internetowe
 | * Dostęp do wody ciepłej i zimnej oraz odpływ
 |
|  | **Pom. 0,06 (biuro 1)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 2 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,07 (biuro 2)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 2 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,08 (biuro 3)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 2 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,09 (biuro 4)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 2 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,10 (gab,dyr.)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 1 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,11(sekretariat)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 2 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,12 (gab.wicedyr)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 1 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,13 (pom. Socjalne)** | * Gniazdka elektryczne
* Gniazdko internetowe
* Włącznik światła
 | * Instalacja wodno –kanalizacyjna (dostęp do umywalki)
 |
|  | **Pom. 0,14(biuro 5)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 2 szt.
* Gniazdka elektryczne
* Włącznik światła
 |  |
|  | **Pom. 0,16**  | * Włącznik światła
* Gniazdko elektryczne
 |  |
|  | **Pom. 0,17**  | * Włącznik światła
* Gniazdko elektryczne
 |  |
|  | **Pom. 0,18** | * Listwa ledowa nad zlewem
* Gniazdko internetowe 1 szt.
* Gniazdka elektryczne
 | * Dostęp do wody zimnej i ciepłej oraz odpływ
 |
|  | **Pom. 0,20 (pokój nauczycielski)** | * Gniazdko telefoniczne
* Gniazdo internetowe – 8 szt.
* Gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pom. 0,21** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pom. 0,22** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pom.0,23** | * Gniazdko internetowe
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0,37** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0,38** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0,39** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0,40****(pracownia informatyczna)** | * instalacja elektryczna - napięcie: 230V, główny bezpiecznik + zabezpieczenie różnicowo prądowe.
* Instalacja podtynkowa:
* zasilania (230v),
* sieciowa (ethernet kat.6)
* komunikacyjna (HDMI)
* Szafa rack 19` 12U wraz z zasilaniem i pasywnym chłodzeniem.
* Patpanel 19` keystone 2x24 port i 1x12 port
*
 | * gniazdka 230v umieszczone na wysokości 40cm
* Okablowanie strukturalne, instalacja podtynkowa (peszel 750N) oparta na medium transmisyjnym miedzianym, Ethernet kat.6, zakończona gniazdkami podtynkowymi typu rj45 keystone kat.6. gniazdka sieciowe umieszczone na wysokości 40cm
	1. Na każde stanowisko komputerowe, uczniowskie przypada po dwa gniazdka rj45 keystone kat.6.
	2. Na stanowisku nauczycielskim zostaną wyprowadzone 4 gniazdka rj45 kat.6
 |
|  | **Pomieszczenie 0,41** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0,42****(sala biologiczna)** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 | * zlew i dostęp do wody,
* 4 stałe stanowiska do mikroskopowania
 |
|  | **Pomieszczenie 0,43** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe 2 szt.
* gniazda do tablicy multimedialnej i projektora
* gniazdka elektryczne 10 szt.
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0,47** | * Włącznik światła
* Gniazdko elektryczne
 |  |
|  | **Pomieszczenie 0,48** | * Włącznik światła
* Gniazdko elektryczne
 | * Dostęp do wody ciepłej i zimnej (umywalka)
 |
|  | **Biblioteka 0.49** | * Włącznik światła
* Gniazdko internetowe
* Gniazdo do projektora
* gniazdka elektryczne
* Gniazdo HDMI
* Gniazdo telefoniczne
 | * Zimny oraz ciepły nawiew powietrza
 |

Uwagi ogólne:

1. Na korytarzach instalacja dzwonkowa,
2. W każdej Sali i na korytarzach instalacja do funkcjonowania radia węzeł,
3. Gniazdka elektryczne w elewacji zewnętrznej (przy każdym wyjściu),
4. Ujęcie wody zimnej przy wejściach do budynku i przy części garażowo – warsztatowej,
5. Monitoring wewnętrzny na korytarzach oraz przy każdym wejściu, oraz zewnętrzny obejmujący cały teren zewnętrzny,
6. We wszystkich salach lekcyjnych gniazdo HDMI,