Załącznik do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS** | **Parametry wymagane** |
| **I. DANE OGÓLNE** |  |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowy: 2022 |
| Gwarancja | 18 – 60 m-cy |
| Typ nadwozia | Samonośne |
| Ilość miejsc | 2 |
| Szerokość min - max | 1941 – 2241 mm |
| Długość całkowita min - max | 3505 – 4511 mm |
| Wysokość całkowita min – max | 2560 – 2586 mm |
| Dopuszczalna masa własna | 2800 – 3645 kg |
| Koła/ ogumienie | Na obręczach stalowych; radialne |
| Przód: R20 – R24 |
| Tył: R30 |
| Fotele | Fotel kierowcy (pneumatyczny) z regulacją przesuwu tył-przód + fotel pasażera (składany). Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa. |
| Kabina | Kabina ogrzewana, wentylowana z klimatyzacją, regulowana kierownica. |
| Przeszklenie pojazdu | Pełne |
| Klamki drzwi | Wyposażenie standardowe |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.SILNIK** |  |
| Rodzaj paliwa: | Olej napędowy |
| Pojemność skokowa (cm3 ): | 2800 cm3 do 4000 cm3 |
| Moc silnika (KM): | 75 – 80 KM |
| Norma emisji spalin: | STAGE V |
| **III.UKŁAD NAPĘDOWY** | |
| Skrzynia biegów | Manualna; 12x12 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| **IV. BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE** | |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |
| **V. WYPOSAŻENIE** | |
| Kluczyk | Min. 2 szt. |
| Lusterka | Dwusekcyjne teleskopowe lusterka wsteczne, regulacja mechaniczna |
| Radio | Tak |
| Gniazdo zasilania | Min. jedno 12V w kabinie kierowcy |
| Oświetlenie w przedziale pasażerskim | Tak |
| Wykonane na prawych i lewych drzwiach ciągnika rolniczego Logo Szkoły | Tak: wg projektu – dostarczonego w dniu podpisania umowy |
| Wyposażenie dodatkowe | Apteczka;  Gaśnica;  Trójkąt ostrzegawczy;  Odblaskowa kamizelka;  Dodatkowe pedały sprzęgła i hamulca zainstalowane dla instruktora;  Podświetlana tablica oznakowania ciągnika rolniczego do nauki jazdy „L” na dach;  Przedni TUZ (+ wyprowadzenie hydrauliki na przód ciągnika I sekcja);  Zaczep: kulowy |
| Inne: | Zarejestrowanie ciągnika rolniczego na ZSCKR w Nowym Targu oraz montaż tablic rejestracyjnych;  Pakiet ubezpieczeniowy AC; OC  Dostawa na adres:  ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 56  34 – 471 Ludźmierz |
| **VII. DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO** | |
| Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć | Karty gwarancyjne lub inny  dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji |
| **VIII. DOKUMENTACJA** | |
| Do ciągnika rolniczego dołączona zostanie niezbędna dokumentacja | Karta pojazdu (jeśli dotyczy), instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim |
| Ważne badania techniczne (pojazd – do nauki jazdy „L”) |
| Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące oznaczonych wyżej elementów wyposażenia |
| **Ciągnik rolniczy: zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów do nauki jazdy.** | |